****

**Déclaration des performances (DoP)**

**No.NGR-T3**

1. Code d'identification unique du type de produit  
   Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit

Carreaux de céramique pressés à sec, avec absorption d'eau ***Eb >10 %***

1. Utilisation (ou utilisations) prévue (-s)

Pour sols intérieurs

1. Nom ou marque du fabricant et adresse du fabricant

***NAVARTI CERAMICA, S.L.U.***

***Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5***

***12200 Onda (Castellón) ESPAÑA***

1. Système (ou systèmes) d'évaluation et de vérification de la constance des avantages (AVCP)

***Système 4***

1. Nom et numéro du laboratoire notifié (si concerné) - sans objet  
     *Tâche effectuée  
     Système d'évaluation  
     Document délivré et date de*
2. Performances relevées

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caractéristiques essentielles** | **Performances** | **Spécifications techniques harmonisées** |
| **Réaction au feu** | **A1FL** | **EN 14411:2012** |
| **Emissions de substances dangereuses :** |  |
| - Cadmium | **PND** |
| - Plomb | **PND** |
| **Résistance à la rupture** | **>0,5 N/mm2** |
| **Glissance** | **PND** |
| **Propriétés tactiles** | **PND** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Collage :** |  |  | | Mortier ciment type C1 | **> 1 N/mm2** | | **>0,5 N/mm2** |
| **Destination** : |  |
| - usage intérieur | **Conforme** |

Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes à celles définies au point 6.  
Cette déclaration de performance est délivrée sous la seule responsabilité du fabricant spécifié au point 3.  
Signé pour et au nom du fabricant par :

**Jaime Bausá (Gérent)**

Nom et Fonction

Onda, 01-03-2014

Lieu et date d’émission Signature



**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

**No.NGR-T3**

1. Código de identificación única del producto tipo

Tipo, lote o número de serie o de cualquier otro elemento que permita la identificación del producto

***Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb >10 %***

1. Uso o usos previstos

***Para paredes interiores***

1. Nombre o marca registrada de fabricante y dirección del fabricante

***NAVARTI CERAMICA, S.L.U.***

***Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5***

***12200 Onda (Castellón) ESPAÑA***

1. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones

***Sistema 4***

1. Nombre y número de laboratorio notificado, si procede ***– no procede***

Tarea realizada

Sistema de evaluación

Documento emitido y fecha de emisión

1. Prestaciones declaradas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Características esenciales** | **Prestaciones** | **Especificación técnica armonizada** |
| **Reacción al fuego** | **A1** | **EN 14411:2012** |
| **Emisión de sustancias peligrosas:** |  |
| - Cadmio | **PND** |
| - Plomo | **PND** |
| **Adhesión:** |  |
| Adhesivo cementoso tipo C1 | **>0,5 N/mm2** |
| **Durabilidad para**: |  |
| - usos interiores: | **Cumple** |

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

**Jaime Bausá (Gerente)**

Nombre y cargo

Onda, 01-03-2014

Lugar y fecha de emisión Firma

****

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

**No.NGR-T3**

1. Unique identification code of the product type

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the product

**Dry-pressed ceramic tiles, with water absorption** ***Eb >10 %***

1. Intended use(s)

**For internal wall finishes**

1. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer

***NAVARTI CERAMICA, S.L.U.***

***Ctra. Onda-Villarreal, Km 3,5***

***12200 Onda (Castellón) SPAIN***

1. System(s) of assessment and verification of constancy of performance (AVCP)

**Systems 4**

1. Name and identification number of notified laboratory, if relevant **– *not applicable***

Task(s) carried out

AVCP system

Document issued and date of issue

1. Declared performances

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Essential characteristics** | **Performance** | **Harmonised technical specification** |
| **Reaction to fire** | **A1** | **EN 14411:2012** |
| **Release of dangerous substance, for:** |  |
| - Cadmium | **NPD** |
| - Lead | **NPD** |
| **Bond strength/adhesion, for:** |  |
| Cementitious adhesive, type C1 | **>0,5 N/mm2** |
| **Durability for:** |  |
| - internal use: | **Pass** |

The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performances in point 6.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

**Jaime Bausá (Manager)**

Name and function

Onda, 01-03-2014

Place and date of issue Signature